6_00166_00_fr_fr.rtf (generated by RTF FormattingKit 1.10.0424) 6.00166.00 WEPBA 14-125 QuickProtect avec Protect Safety Switch, équilibreur automatique et frein 
Meuleuse d'angle électronique 1400 watts WEPBA 14-125 QuickProtect avec Protect Safety Switch, équilibreur automatique et frein

Moteur Metabo Marathon robuste de longue durée
Système Autobalance intégré pour un minimum de vibrations et une durée d'utilisation plus longue des meules
Frein à disque Metabo : immobilisation rapide de la meule en moins de 2 secondes après l'arrêt
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic
Changement rapide d'outil Metabo « Quick »
Protect Safety Switch : sécurité d'utilisation grâce à un large interrupteur ergonomique intégré
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) d’amortissement des vibrations
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Système électronique Tacho-Constamatic (TC) à onde pleine
Démarrage électronique progressif
Protection contre les surcharges
Protection antiredémarrage	

Caractéristiques de l’appareil
 Ø de la meule 	125 mm	
 couple de rotation 	3,3 Nm	
 vitesse de rotation à vide 	10500 /min	
 Puissance absorbée nominale 	1.400 W	
 puissance utile 	740 W	
 vitesse de rotation en charge nominale 	10.500 /min	
 filet de la broche 	M 14	
 poids sans câble secteur 	2,6 kg	
 longueur de câble 	4,05 m	

contenu de la livraison
 Capot de protection,  Flasque d'appui,  Écrou de serrage « Quick »,  Poignée Metabo VibraTech (MVT)